|  |  |
| --- | --- |
| **Adayın Adı ve Soyadı:** | **Sınav Tarihi:** |
| **T.C. Kimlik No:** | **Sınav Süresi:**  |
| **Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:** | **Sınav Başlama Saati:**  |
| **Ölçme ve Değerlendirme Yeri:** | **REVİZYON TARİHİ: 11.05.2018** | **REV.01** |
| **Uygulama Sorusu:** Resmi verilen parçanın imalatını yapınız. |
| **A. ÖN HAZIRLIK** | **Değerlendirme Puanı**  | **Aldığı PUAN** |
| Yapılan işe uygun iş elbisesi kullanır. | **2** |  |
| Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları kullanır. | **2** |  |
| Yapılan işe uygun araç -gereç ve makine koruyucu aparatlarını kontrol eder. | **2** |  |
| Çalışacağı alanın sınırların ı belirleyerek gerekli düzenlemeleri yapar. | **2** |  |
| Yapılan işin parçalarını uygun ölçme ve markalama aletlerini kullanır. | **2** |  |
| 1. **UYGULAMA AŞAMASI**
 |  |  |
| İmalat resmine uygun parça seçimini yapar. | **4** |  |
| İmalat resmine uygun araç ve gereçleri kullanır. | **4** |  |
| İmalat resmine uygun işlem basamaklarını belirler. | **4** |  |
| İmalat resmine uygun markalama işlemini yapar. | **4** |  |
| İmalat resmine uygun kesme işlemini yapar. | **4** |  |
| İmalat resmine uygun kabartma yapar. | **14** |  |
| Kabartması yapılan parçaya uygun dolgu malzemesi kullanır. (sadece folyo kabartmada) | **4** |  |
| Kabartması yapılan parçanın temizliğini yapar. | **4** |  |
| Kabartması yapılan parçanın boyamasını yapar. | **4** |  |
| Kabartması yapılan parçanın verniklemesini yapar. | **4** |  |
| İmalat resmine uygun sıvama yapar. | **14** |  |
| Sıvaması yapılan parçanın temizliğini yapar. | **4** |  |
| Sıvaması yapılan parçanın boyamasını yapar. | **4** |  |
| Sıvaması yapılan parçanın verniklemesini yapar. | **4** |  |
| İmalat resmine uygun ölçme ve kontrol işlemini yapar. | **4** |  |
| 1. **UYGULAMA SONRASI İŞLEMELER**
 |  |  |
| Araç, makine, ekipman ile el aletlerinin bakım ve temizliğini yapar, çalışma alanını düzenli şekilde bırakır. | **4** |  |
| Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır. | **4** |  |
| İşi verilen sürede tamamlar | **2** |  |
| **TOPLAM** | **100** |  |
| **Notlar / Görüşler** |
| **Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza:** |

* **Bu form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.**
* **Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.**

|  |
| --- |
| **KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR****(Aday tarafından karşılanacaktır.)** |
| İş elbisesi |
| Çelik burunlu ayakkabı |
| Lastik eldiveni |
| Koruyucu gözlük |
| Ağız ve burnu kapatacak şekilde maske |
| **MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ** |
| 1. Ahşap, plastik, kemik vb. malzemeden yapılmış kalemler
 |  | 1. Yuvarlak ağızlı çekiçler
 |
| 1. Çelik cetvel
 |  | 1. Kabartma kalem ve zımbaları
 |
| 1. Çizecek
 |  | 1. Farklı ağırlıkta kabartma çekiçleri
 |
| 1. Gönye
 |  | 1. Ağaç ve kösele tokmakları
 |
| 1. Mukavva
 |  | 1. Altlık ve örsler
 |
| 1. Giyotin
 |  | 1. Kollu makas
 |
| 1. Tenekeci makası
 |  | 1. Dekopaj
 |
| 1. Pürmüz ve / veya Oksi-Gaz ünitesi
 |  |  |
| **SINAV SARF MALZEME LİSTESİ \*** | **ADET/ MİKTAR** |
| 1. 400\*300\*0,15-0,50 mm bakır, alüminyum veya sac
 | 1 ADET |
| 1. 300\*300\*1.5 SAC
 | 2 KG |
| 1. Selülozik vernik ve boya
 | 200 GR |
| 1. Kum ve torbası
 | 5 KG |
| 1. Silgi
 | 1 ADET |
| 1. Tükenmez ve kurşun kalem
 | 1 ADET |
| 1. Bulaşık teli
 | 1 ADET |
| 1. Sünger
 | 1 ADET |
| 1. Kuru sabun
 | 1 ADET |
| 1. Ağaç Talaşı (Toz halinde)
 | 200 GR |
| 1. Kolonya
 | 100 GR |
| 1. Selobant
 | 200 GR |
| 1. Kâğıt mendil
 | 1 ADET |
| 1. Ağaç tutkalı
 | 100 GR |
| 1. Karbon kağıdı
 | 1 ADET |
| 1. Kurşun altlık
 | 1 ADET |
| * **Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.**
* **Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.**
 |  |
|  |  |